|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | LED显示屏 | 6.195 | ㎡ |  |  |  | 像素间距(mm)1.25；像素密度(Dot/m2) 460000；LED封装类型 SMD 三合一表贴 1212；像素组成 1R1G1B；模块尺寸W×H(mm) 320×160；模块分辨率≥256×128；白平衡亮度(cd/m2)0-700可调；视角V/H(deg.) 160/160 灰度等级(Bit)≥14；刷新频率(Hz)≥ 3840；对比度 8500:1；色温(K)6500；屏体平均功耗(W/m2)≤120；屏体峰值功耗(W/m2) ≤300；维护方式 前/后维护；IP防护等级 IP60；工作寿命(H) 100000 | 1.所提供设备须满足相应的国家、行业规范，满足招标方的功能需要； 2.主要参数要求为所有设备所需基础性能，投标人所提供的设备性能不得低于主要参数要求； 3.中标人须提供13%的增值税发票。 4.质保二年。5.所有报价含必要的安装调试及人员培训费用。 |
| 2 | LED接收卡 | 24 | 张 |  |  |  |
| 3 | LED视频处理器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | LED播放软件 | 1 | 套 |  |  |  | 满足视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放要求 |
| 5 | 显示屏开关电源 | 24 | 台 |  |  |  | 安全可靠，满足相关使用功能。 |
| 6 | 配电柜 | 1 | 台 |  |  |  | 安全可靠，双重开关控制；多组输出回路，具有延时、浪涌保护、过流等保护措施。 |
| 7 | 钢结构 | 1 | 套 |  |  |  | 符合Q235B相关标准，保证强度； |
| 8 | 备品及配件 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 控制电脑 | 1 | 套 |  |  |  | 品牌电脑23寸液晶，I5处理器，主机自带PCI-E扩展槽及独立显卡。 |
| 10 | 无线投屏器 | 1 | 套 |  |  |  | 企业级4K无线投屏器　大屏配套使用　手机平板电脑投屏操作简便。 |
| 11 | 网络机柜 | 1 | 台 |  |  |  | 网络机柜 1.6米交换机路由器服务器机柜 19英寸标准机柜 |
| 12 | 综合布线 | 1 | 套 |  |  |  | 根据场地情况科学合理布线并满足招标人最终验收要求。 |
| 13 | **总价（元）** |  |  |  |  |  | 含税，税率13% |

**新居大厦12楼会议室LED屏幕采购及相关服务报价单**